Usei 2 roteadores conectados a um servido com 3 hosts cada usando a conexão Wireless.

(A)Adicionei um IP da classe A (29.0.0.1), e o IP de Gateway adicionei como (29.0.100.1), coloquei uma senha tipo WPA2-PSK para ser uma rede privada, e coloquei os hosts conectado na rede, não usei a configuração de DHCP, coloquei manualmente os endereços IPS nas maquinas.

(B)Adicionei um IP da classe C (200.100.0.1) e o Gateway adicionei como (200.100.50.1), coloquei senha do tipo WPA2-PSK para ser uma rede privada.

